|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH**  **THU LỘC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Xuân Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2019* |

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.**

Kính gửi: - Điện lực Xuân Lộc;

* Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị Thi công – trân trọng kính mời Đơn vị giám sát cử Đại diện tham gia nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu công tác lắp đặt xà, sứ, phụ kiện...

**Thời gian nghiệm thu:**  Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019..

**Địa điểm:** Tạihiện trường công trình xây dựng.

Thành phần tham gia nghiệm thu bao gồm: và .

Trân trọng kính chào.

**ĐD NHÀ THẦU XÂY LẮP**

**CHỈ HUY TRƯỞNG**

**Trần Văn Sỹ**

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2019* |

**BIÊN BẢN SỐ: 06/01/NB**

**Công tác: NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT XÀ, SỨ, PHỤ KIỆN…**

**Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.**

1. **Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: Từ 07 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019.

Kết thúc: Từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019.

Tại: Công trình .

1. **Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai**
2. **Đối tượng nghiệm thu:** Nghiệm thu công tác lắp đặt xà, sứ, phụ kiện...
3. **Thành phần trực tiếp nghiệm thu:** .

- Ông: Trần Văn Sỹ Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

- Ông: Hoàng Như Hoàn Chức vụ: Giám sát B.

1. **Căn cứ nghiệm thu:**

- Hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp nhận.

- Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

1. **Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**
   * + 1. Khối lượng đã thực hiện:

| **STT** | **Vị trí thi công** | **Thiết kế** | **Thi công** | **Bản vẽ thiết kế số** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 tại các vị trí: 107, 128 | 05 | 02 | 18, 21, 25 |  |
| 2 | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) tại các vị trí: 89A, 95A, 101A, 113A, 120A, 129, 136A | 10 | 07 | 18, 21, 25 |  |
| 3 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 tại các vị trí: 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101, 102A, 103A, 104A, 105A, 106, 106A, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 111B, 112A, 114A, 115, 115A, 116, 116A, 117A, 118A, 119A, 121A, 122A, 123, 123A, 124A, 125A, 126A, 127, 127A, 128A, 129A, 130A, 131A, 133A, 134A, 135A | 151 | 48 | 18, 21, 25 |  |
| 4 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 tại các vị trí: 102 | 08 | 01 | 18, 21, 25 |  |
| 5 | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU tại các vị trí: 89A, 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101, 101A, 102, 102A, 103A, 104A, 105A, 106, 106A, 107, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 111B, 112A, 113A, 114A, 115, 115A, 116, 116A, 117A, 118A, 119A, 120A, 121A, 122A, 123, 123A, 124A, 125A, 126A, 127, 127A, 128, 128A, 129, 129A, 130A, 131A, 133A, 134A, 135A, 136A | 591 | 200 | 18, 21, 25 |  |
| 6 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X tại các vị trí: 89A, 95A, 101A, 107, 113A, 120A, 128, 129, 136A | 93 | 54 | 18, 21, 25 |  |

* + - 1. Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng :

- Thời gian thi công: Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019.

- Chất lượng thi công: *đạt yêu cầu kỹ thuật, thi công đúng hồ sơ thiết kế* *được phê duyệt*.

c. Những sửa đổi so với thiết kế được phê duyệt: Không*.*

d .Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý: **Không**

e . Kiến nghị: **Không**

1. **Kết luận:**
   1. *Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:* ***Đồng ý nghiệm thu*** *.*

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỈ HUY TRƯỞNG**  **Trần Văn Sỹ** | **GIÁM SÁT B**  **Hoàng Như Hoàn** |

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Xuân Lộc , ngày 06 tháng 10 năm 2019* |

**BIÊN BẢN SỐ: 06/01**

**Công tác: NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT XÀ, SỨ, PHỤ KIỆN…**

**Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.**

1. **Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: 07 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019

Kết thúc: 16 giờ 30 ngày 06 tháng 10 năm 2019

Tại: Công trình .

**2. Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai**

**3. Đối tượng nghiệm thu:** Nghiệm thu công tác lắp móng neo, dây neo.

**4. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**a. Đại diện Đơn vị Giám sát:**

- Ông: *Chức vụ:* Giám sát chính.

- Ông: *Chức vụ:* Giám sát viên.

- Ông: *Chức vụ:* Giám sát viên.

**b. Đại điện Đơn vị thi công**: .

- Ông: Chức vụ: Giám sát B.

**Căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp nhận.

*-* Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

- Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.

**5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

* + - 1. Khối lượng đã thực hiện:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí thi công** | **Thiết kế** | **Thi công** | **Bản vẽ thiết kế số** | **Ghi chú** |
| 1 | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 tại các vị trí: 107, 128 | 05 | 02 | 18, 21, 25 |  |
| 2 | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) tại các vị trí: 89A, 95A, 101A, 113A, 120A, 129, 136A | 10 | 07 | 18, 21, 25 |  |
| 3 | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 tại các vị trí: 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101, 102A, 103A, 104A, 105A, 106, 106A, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 111B, 112A, 114A, 115, 115A, 116, 116A, 117A, 118A, 119A, 121A, 122A, 123, 123A, 124A, 125A, 126A, 127, 127A, 128A, 129A, 130A, 131A, 133A, 134A, 135A | 151 | 48 | 18, 21, 25 |  |
| 4 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 tại các vị trí: 102 | 08 | 01 | 18, 21, 25 |  |
| 5 | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU tại các vị trí: 89A, 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A, 101, 101A, 102, 102A, 103A, 104A, 105A, 106, 106A, 107, 107A, 108A, 109A, 110A, 111A, 111B, 112A, 113A, 114A, 115, 115A, 116, 116A, 117A, 118A, 119A, 120A, 121A, 122A, 123, 123A, 124A, 125A, 126A, 127, 127A, 128, 128A, 129, 129A, 130A, 131A, 133A, 134A, 135A, 136A | 591 | 200 | 18, 21, 25 |  |
| 6 | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X tại các vị trí: 89A, 95A, 101A, 107, 113A, 120A, 128, 129, 136A | 93 | 54 | 18, 21, 25 |  |

b. Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng :

- Thời gian thi công: Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 06/10/2019

- Chất lượng thi công: *Đạt yêu cầu kỹ thuật.*

c. Những sửa đổi so với thiết kế được phê duyệt : Không.

d .Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý : *Không*.

E . Kiến nghị : *Không*.

**6. Kết luận:** *Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo:* ***Đồng ý nghiệm thu*** *.*

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁM SÁT**  **THI CÔNG XÂY DỰNG**  **Trần Quang Phúc** | **KỸ THUẬT**  **THI CÔNG TRỰC TIẾP**  **Hoàng Như Hoàn** |